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	Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT (ďalej len COP)
Výskumný ústav zváračský, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 36065722



POTVRDENIE O VYŠETRENÍ ZRAKOVÝCH SCHOPNOSTÍ
Toto potvrdenie sa vydáva ako doklad pre Certifikačný orgán personálu vo zváraní a NDT (ďalej len COP) pri Výskumnom ústave zváračskom (ďalej len VÚZ), pre účely personálnej certifikácie v súlade s normou STN EN ISO 9712:2022 a s požiadavkami na vyšetrenie zrakových schopností personálu NDT podľa normy STN EN ISO 18490:2026.
	
Titul, meno a priezvisko:
	

	
Dátum a miesto narodenia.:
	



Menovaná osoba absolvovala vyšetrenie zrakovej schopnosti z hľadiska jej spôsobilosti vykonávať práce v nedeštruktívnom testovaní. Vyšetrenie bolo vykonané obidvoma očami súčasne (binokulárne), rovnako ako pri bežnej NDT inšpekcii; obmedzené alebo chýbajúce videnie na jednom oku nevylučuje osobu z absolvovania skúšky.
Počas vyšetrenia boli použité len nezafarbené okuliarové alebo kontaktné šošovky a neboli použité žiadne farmakologické prostriedky (napr. očné kvapky), ktoré by zlepšovali alebo inak zvyšovali zrakovú ostrosť.
Výsledky vyšetrenia
1. Videnie na blízko
Čítanie skúšobného textu (napr. Radnerova alebo Snellenova tabuľka) obidvoma očami súčasne, a to buď zo vzdialenosti 32 cm, alebo zo vzdialenosti 40 cm (zvoľte jednu z možností a použite k nej príslušný skúšobný text).
· Vzdialenosť testovania: ☐ 32 cm ☐ 40 cm
· Nameraná ostrosť (decimálne/Snellen): ……………………………
· Korekcia: ☐ s korekciou ☐ bez korekcie
Požadovaná minimálna úroveň podľa Tabuľky 4 normy STN EN ISO 18490:2026: pri 32 cm 0,63 (Snellen 20/30; LogRAD 0,2), pri 40 cm 0,8 (Snellen 20/25; LogRAD 0,1).
Záver: ☐ schopnosť ☐ neschopnosť dosiahnuť požadovanú úroveň videnia na blízko.

2. Farebné videnie
Vyšetrenie Ishiharov test, počnúc tabuľkou č. 1, postupne až po tabuľku č. 17 (zo súpravy s 24 alebo 38 tabuľkami).
· Počet správne prečítaných tabuliek z prvých 17: …… / 17
Požadovaná úroveň podľa Tabuľky 6: správne prečítanie všetkých 17 z prvých 17 tabuliek.
Záver: ☐ schopnosť ☐ neschopnosť rozoznávať farby na požadovanej úrovni.

3. Videnie do diaľky (vyšetrite len u osôb pre vizuálne skúšanie – VT)
Videnie do diaľky podľa normalizovaného optotypu (napr. Landoltova alebo Snellenova tabuľka) v súlade s normou STN EN ISO 8596, obidvoma očami súčasne, najmenej jedným okom s korekciou alebo bez korekcie.
· Nameraná ostrosť (decimálne/Snellen): ……………………………
· Korekcia: ☐ s korekciou ☐ bez korekcie
Požadovaná minimálna úroveň podľa Tabuľky 5: vizuálny uhol 1,25 (LogMAR 0,1), stupeň ostrosti 0,8 (Snellen 20/25).
Záver: ☐ schopnosť ☐ neschopnosť dosiahnuť požadovanú úroveň videnia do diaľky.

	Vystavil očný lekár:
	



	Dňa:
	
	pečiatka a podpis lekára
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